	Seite 12	Ausgabe 55

	.	_	.

Tel: EWSD-DIV ASP
(...anazug auschlussprotokoll...)

	(Starldard-DIV "ANIS"-Anschluss)
	01K4S/9124 K4S D/DBpxBzovlo32-E25/olo	96-02-31	23:42:28

	3781 OMT-00/SCHNEIDE 2816/03800
	PROTTLN:ONKZ=09124,RN=4088
	0KNZ =09124 RN = 4088 LAG = 100- 0- 0- 2
	ATYP =AAS
	ANZVERB =1

	ARU	=ARUBES ARUBSAEN APUZEIT ARUZTAEN ARUSOF

ú ARUAEND DDVBY DDVDA DDVIN

	LATT	=TAWA GBZI
	GEB	=EGN

	DAT	=AKTAKL FANE	KONF3 KONFG	WAFAKT
		FANHALT1 RRB

(DSS1)

	01K45/9124	K45	D/DBPXBZOV1032-E25~010	96-02-31	23:42.28

	3781	OMT-00/SCHNEIDE	2816/03800

PROTTLN:ONKZ=09124,RN=4640

	0NKZ = 09124 RN=4640	LAG	= 90- 1- 2- 1
	ATYP =IBA
	ANZBRAN =2
	LATT =MRN	ALLNR
	GEB =EGN

DAT -GEAUFVER MRNSTD
ZUSINF =MULTILAG
DIENST =LDSPRACH

	ARU	=ARUBES ARUBSAEN ARUZEIT ARUZTAEN ARUSOF
		ARUAEND DACTDVBY DDVBYCF DDVBYFN DDVBYN
		DACTDVDA DDVDACF DDVDAFN DDVDAN DACTDVI

	DDVICF DDVIFN DDVIN	ARURZ	DDVCDEFN
	DDVCDEN
	SUBAD,R =SADTRANS
	GEB =GEBANZLF
	DAT =AKTAKL RCKFRAGE KONF3	ARNA	UMSTBUS
	AZASIG BRNA AKLMRTLN

	~ie ~nten~chleuber	Das wissenschaftliche Fachblatt fr Datenreisende	DE,

~ ~Ä,, #Ä~

Ausgabe 55

. _

ONKZ
RN

GEB

LSCHGEB
LATT

ALLNR
GBZI

MRN
RUFUNT

ZUSTABFR
LSCHLAT

SPER
LSCHSPE
DAT

ADMRCKS
AKTAKL
AKTGDS
ARNA
ARNN
ARNNAKT
ARNNIGN
ARW

ARWA

B1RNA
B1RNN
B1RNNAKT

AR1NNIGN
DSCH

FKATAST
GDSAKT

GEAUFVER
NLISTRN

RRB

WAFAKT
FANE
FANS
FANHALT1
KONF3
RCKFR
ARNAANF
ARNNANF
ERKZ1
ERKZ2
ERKZ3
RRBWTS0
RRBWTS1
RRBWTS2
RRBWTS3
RRBWTS4
RRBWTS5

Seite 13

Ortsnetzkennzahl
Teilnehmerrufnummer
Gebuehrenverfahren
Werte fuer Gebuehren loeschen
LeitungsattriLute
Alle Nummern
Gebuehrenzachlimpulse
Mehrfach-Rufnummer
Rufunterscheidung
Zustandsabfrage moeglich
Werte fuer LATT loeschen
verwaltungsbedingte Sperre
Werte fuer SPER loeschen

Anschlussdaten.

Ber., Allg. Dienstmerk. Ruecks.
Anklopfen aktiviert
Gespracchsdatenschutz aktiviert
A-Rn bei B-Tln angezeigt
A-Rn bei B-Tln nicht angezeigt
Ber. zur arnn-aktivierung
ARNN wird ignoriert (!)

Anrufwelterschaltung
Anrufweiterschaltung durch A-tln
B1-Rn wird bei B-Tln angezeigt
B1-rn wird bei b-tln n. angezeigt
Ber. zur BlRNN-aktivierung
B1RNN wird ignoriert
Schntz wichtiger Dienste
FernkaLastrophenberechtigung
Ber.,gespr.Datenschutz z.akt
generelle AufschalLverhinderung(!!)
Rufnummer nicht aufgelistet
Rueckruf bei belegtem Teilneh~er
Berecht.z-Aktivieren v Anklopfen
Fangen mit einleiten
Fangen sofort
Fangen mit halten absolut
Dreierkonferenz
Rueckfr. moeglich
ARNA auf Anforderung
ARNN auf Anforderung
erhoehte RufLennzahl 1
2
~ 3

Rueckruf bei bel. Tln..

wart.schl.0
2
4

LSCHDAT
UK1
UK2
DATNR
LDATNR
VOWAEN
VOWSOF
VOWVER

SABBD 10
lOT
100
20
30
90

VEREIN
LVEREIN

VERKLBED

LVERKBED
VERKLTLN
LVERKTLN
LTT
ARU
LSCHARU
KW
LSCHKW
KWJN
LSCHKWUN
ANZVERB

Werte fuer DAT lschen
Ursprungskennung 1
~ 2
Anschlussdaten mit Nr.
Werte f.DATNR lschen

Berechtigung, Verb
ohne Wahl zu ndern
Verb. ohne Wahl sofort
Verzgerte Verb.o Wah

Shrd.abb.dial.shortno.
Berechtigung zur Ver-
wengung der zweistel-
ligen Kurzwahlliste
(kw xx) eines anderen
Teilnehmers

Verkehrseinschrnkugen
Werte f.VEREIN lschen
Werk.einschr.kl.d.
Bediener eingaben
Werte f.VERKLBED
lschen
Verk.einschr.kl. d.
Tln.anford.
Werte f. VERKLTLN
lschen

Ltg-Ubertragungstyp
Anrufumlenkung
Werte fuer ARU lschen

Kurzwahldaten
Werte f. KW lschen
Kurzwahl uneingeschr.

Werte f KWUN lschen

Anzahl d. erlaubten
Verbind.

0010101010010101100110101001010110
1010101000101010100101010101010010
101001010100101abgetipptvonf.10101
0100101010101101010101010101101010
1010101010001001001010101101010001
0010010011010110101101011010110101
1010110101101011010110101101011010
1101011010110101101011010110101101

~it ~nten~cl~ltuber

	Das wissenschaftliche Fachblatt fr Datenreisende	D~

