    





    Figu," 10. BELL 202 Handehake Tlming with Sbps Back Channel..
    
                ~1~ ~.~
    
    c" ~
    
    _ -...
    
      .    .
    
    -
    
      1    I--     ~
      .,.~]   ~
    
                                 ~ ~ / / / ~ ~ / ®~ gi~ / ~ / / / /1 ~/ I t    ~I   ~C   ~/ t~ / /
    
     1           ~I
               ~_
         _       I
    
    .1
    
                                   I ~ I ~ I
    
    F- e-1 .~t' `- `1 ~ ~ I ' I ~! ,~
    _~ ~.
    
    ll I _
    .~-
    
                      ~_
    
      ~ /  7  ~r    r        r         ~ ~ I
    
    -
    
    ~r
    
          ~úto ~s an external dr~ay prcsvided Oy the user 0 ~ trS
          ™f3ú ~Thre siza o. the br',ings shown on this figure is r~ot to scale. Sae page 6 kar valures
    
    Flgure 11. CC.TT Y 23 HandshAkA Timing**
    
    oN ~
    
    ~1
    
     _        ~f
    
    j~ _ ~.
    
       ú                   I     ~ _.  I     11
       '' ' -              Ä     I 1   ~       ~- |
     oL                    ~ /   /1 / / ~; -- / ~ / -!     i1 1 1 -  ~I             ~1 7 /    /    /    /
    
    ~_~ I ___-, ~, ~C_._ 0~-
    
              _    ~~
    
    ,~ ~ - lr _
    ~/ / / / " / / ~, ~ _ |~iF
    - L II
    
             "            ~ 11-~ ~1    ~ L
    
                                       ,:
    
    _
    
    r- ~ _ _ :
    
                                    ~ ~ /~/-~
                                  T~ ~ a~~ T I
    
    ID iS ar\ eŽternal delay prc5vided by tho usar. O -- to
    
    ú*The size ot the nmir~gS shovrn or~ this figure isnot to scale Seepage 6 lo velues

    





    
    