    





    nachrichten im standardisierten
    format ueber ei nen fernsch rei ber
    waere viel zu aufwendig.
    
    die rechner-terminals koennen ue-
    ber eine festgeschaltete leitung
    (hfd) oder ueber eine waehileitung
    wahlweise mit 1200 oder 2400 baud
    (=bit/sek) angeschlossen werden.
    die terminal-politik von swift er-
    moeglicht dabei grundsaetzlich je-
    dem hersteiler den anschluss, so-
    weit er die schnittstellenbedingun-
    gen erfuellt.
    
    seibstverstaendlich hat ein grosser
    teil der Institute daran gedacht, sei-
    ne edv-anlage anzuschliessen. Iei-
    der war dies bisher nur in wenigen
    ausnahmefachen moeglich, da die
    entwicklung der entsprechenden
    anpasssoftware sich als ausseror-
    dentlich aufwendig erwiesen hat.
    
    der direktanschluss wurde zu-
    naechst nur von ihm an das System
    370 unter ims ( = Information mana-
    gement System) real isiert. daneben
    bietet ebenfalls ihm den anschluss
    mit dem System 7 an.
    
    um den Benutzern in dieser situa-
    tion Hilfestellung zu leisten, hat
    swift ende 1974 eine Ausschreibung
    veranstaltet und drei hersteiler aus-
    gewaehlt' die innerhalb eines rah-
    menvertrags ein sogenanntes Weift
    Interface device' liefern. es handelt
    sich dabei um Minicomputer. die
    software-entwickl ung wurde von
    swift betreut und nach der abnehme
    die weitere pflege uebernommen.
    die meisten dieser swift-
    anschlussgeraete haben eine
    
    meeglichkeit, daten mit der edv-
    anlage des benutzers auszutau-
    schen (z.b. ueber magnetband).
    in einigen faellen Gebernimmt das
    anschlussgeraet wiederum kon-
    zentratorfunktionen und kann damit
    entweder mehrere benutzet oder
    das filiainetz eines benutzers be-
    dienen.
    die swift-anschlussgereete der hes-
    sischen und der westdeutschen lan-
    desbank (ibml7) haben z.b. mehre-
    re ani i ne-anschluesse und bedie-
    nen damit endgeraete der umlie-
    genden Sparkasseninstitute.
    zwischen den beiden rechenzen-
    tren von swift und den konzentrato-
    ren wird eine spezielle leitungspro-
    zedur von burroughs ei ngesetzt,
    die in etwa mit der sdic-prozedur
    zu vergleichen ist.
    auf den leitungen zwischen den
    Konzentratofen und den endgerae-
    ten gibt es einmal die Prozedur fuer
    den fernschreiher, wobei dem be-
    nutzer bestimmte bedienungsvor-
    schriften gegeben werden.
    die rechner-terminals werden ue-
    ber eine besonders spezifizierte
    bsc-prozedur angeschlossen, d.h.
    halb-duplex mit blockweiser ueber-
    tragung und mit der Geblichen zy-
    klischen redundanzpruefung.

    





    fuer eine spaetere Phase sind da-
    neben hoeherwertige Prozeduren
    vorgesehen. in den spezifikationen
    sind bereits die voll-duplex und
    halb-duplex-version von hdic ent-
    halten, mit dem ausdruecklichen
    hinweis, sich der endgueltigen iso-
    
    ~IT~
    
    Ahb. 3
    Beispiel fLir ei ne al l Wenleine
    Termfinal -Identi fikat, Ortsadresse
    
    - ~Bankcode:
    
             -St„ndercode:
    
           T
    1
    
    C)rtscode:
    
    Terminalcode
    
    Fi lialcode ~
    
    norm anzupassen.
    
    fuer den fernschreiher ist der Code
    ccitt nr. 2 vorgesehen. bei an-
    schl uss von rechner-termi nals kann
    der ebc-dic oder der iso-7-code ver-
    wendet werden. in der Praxis muss
    der Benutzer bei der Verwendung
    der Zeichen bestimmte internatio-
    nale Verschiedenheiten berueck-
    sichtigen.
    
    Unforderungen an das System:
    
    das System arbeitet im 7 tage- und
    24 stunden-betrieb alle gesende-
    ten daten nachrichten werden
    grundsaatzach sofort an den emp-
    faenger zugestellt, sofern dieser
    empfangsbereit ist. bei nichtemp-
    fangsbereitschaft werden die nach-
    richten zwischengespeichert und
    nach dem log-in des empfaengers
    als erstes zugestellt.
    
    bei swift wird eine Vorschrift ange-
    strebt, dass eine benutzerdank an
    normalen geschaeftstagen minde-
    stens sieben stunden empfangsbe-
    reit ist.
    
    der Sender kann ueber ein beson-
    deres Kennzeichen eine nachricht
    als Eilnachricht definieren (was mit
    einer hocheren nachrichtenge-
    buehr verbunden ist). diese nach-
    richt wird innerhalb des Systems
    bevorzugt verarbeitet und, wenn
    sie nicht innerhalb fuenf minuten
    zugestellt werden kann, z.b. wegen
    nichtempfangsbereitschaft, so wird
    der Sender mit einer meldung des
    Systems darueber informiert.
    
    Sp”rri sche
    Lande stank
    Deutschland
    
            .... 1985....
    
    abgeleitet vom Cleari nagebiet 7
    der Deutschen Bundesbank
    
    zur Unterscheidung mehrerer
    Terminals
    
    in diesem Fall die ersten drei

    





    Stellen der Rankleitzahl
    
    fi
    
    