    





    grosse bedeutung haben die aus-
    schuesse, die vom board einberu-
    fen werden und die wesentlichen
    entscheidengen vorbereiten.
    
    die Installation und der fest des
    Systems konnten im ersten Quartal
    1977 weitgehend abgeschlossen
    werden. innerhalb der sog. phase
    1, von mal bis dezember 1977, wur-
    den ueber 500 Mitgliedsinstitute an-
    geschlossen. in Deutschland ge-
    hoeren dazu die landeshenken und
    24 Sparkassen. die Phase 2 umfas-
    ste das Jahr 1978, in der weitere
    anschluesse von mitgliedern aus
    den bisherigen laendern erfolgen.
    ab 1979 wurden noch weitere laen-
    der uebernommen.
    
    das gesamte leitungsnetz wird von
    zwei rechenzentren (switching cen-
    ters) aus gesteuert. jedes dieser
    Zentren ist ausgeruestet mit jeweils
    zwei Zentraleinheiten des typs bur-
    roughs 4800. die Plattenperipherie
    reicht aus, um saemtl iche nachrich-
    ten der letzten 10 tage im direkten
    zugriff zu halten. nach ablauf von
    10 tagen werden die nachrichten
    ei nes tages auf magnetband ge-
    speichert und koennen im bedarfs-
    fall angefordert werden.
    
    jedes der beiden rechenzentren ist
    im normalfall Mittelpunkt eines ei-
    genen Sternnetzes, das zunaechst
    in einem landeskonzentrator endet.
    untereinander werden die rechen-
    zentren mit zwei leitungen mit je
    9600 bit/sek verbunden, so dass ein
    reibungsloser Datenaustausch ge-
    waehrleistet ist.
    
    mit absieht wurden die beiden re-
    chenzentren in zwei verschiedenen
    laendern, d.h. in beigien und in den
    niederlanden installiert. damit
    glaubt swift, ein besonderes mass
    an Sicherheit zu gewinnen. sollte
    naeml ich trotz duglex-konfiguration
    eines der beiden rechenzentren
    voellig ausfallen (z.b. wegen streik
    oder Sabotage), so ist es moeglich,
    das gesamte leitungsnetz unter ge-
    wissen einschraenkungen mit nur
    einem zentrum betriebsbereit zu
    halten. jeder landeskonzentrator
    hat in diesem fall eine reservelei-
    tung, die entweder direkt oder ue-
    ber den konzentrator eines anderen
    landes mit dem anderen rechen-
    zentrum verbunden ist. wenn bei-
    spielsweise das niederlaendische
    rechenzentrum ausfaellt, an das
    der konzentrator in new york ange-
    
    schlossen ist, so kann dieser ueber
    den konzentrator in montreal wei-
    terhin nachrichten senden und
    empfangen.
    die landeskonzentratoren sind an
    die rechenzentren mit jeweils einer
    festgeschalteten 4800 bit/sek-
    leitung angebunden.
    in laendern mit groesserem nach-
    richtenvolumen gibt es zwei kon-
    zentratoren, die im normalfall einen

    





    groesseren Datendurchsatz ge-
    waehrleisten; im fall einer stoerung
    wiederum einen Sicherheitsfaktor
    darstellen.
    hinter dem landeskonzentrator en-
    det die Verantwortlichkeit von swift.
    im rahmen der von swift vorge-
    geben schnittstellenspezifikationen
    kann jeder benutzer die art seines
    anschlusses frei waehlen.
    grundsaetzlich besteht die Wahl
    zwischen:
    - fernschreiher und
    - rechnergesteuerten terminale.
    in der Praxis wird der fernschreiher
    bis auf wenige ausnahmen nur fuer
    reservezwecke und dort auch meist
    nur fuer den nachrichtenempfand
    vorgesehen. die erfassung von
    
    ~ ~'~-~
    
    je'
    
    ~ =;
    
                                     I BAd K ~
                                     AUTOMAT I
    
    P=. ~
             \
    
    1
    
        ÄBit I=ty~94''~.Y'
    
                                       , _ _
                                        ja
    
    Ob,
    
    