	,t		~1 ~ ~
	/	/_]	l_ f ~ ~ ~ ~ /r 7~_r

_ ~
~ sAT-Tv-pRoGRAMMrABEl LEN

SAT-TV-Aussendungen Mitteleuropa
INTELSATIEUTELSATITELECOM UND GORIZONT-DIENSTE IN DER
ITU-REGION NR. 1

	'	~ Zentrum;, 	,~, b~schro~h~ .~t

	Sate~R, - P	~Tr-Nr	~4~#raq~u~lz,	~t3W ~d" ~ ~ "~,,~: '~jj~

	I-V-F7	66 0 E 12(06)		WH	RH-3.875	30	TV Algenen	SCPC	22 d6W
				_				~ 3896 MHz
	I-V-F7	66.0 E 69		WS	H-11 470	27	AFRTS Turkei	B-MAC	42 dBW
	I-V-F7	660 E 69		WS	H-11.650	30	TRT-1 Turke'	6.65 MHz	42 dBW
	I-V-F7	rb6,0 E 69		WS	H-11.680	30	TRT-2 Turkei	6.65 MHz	42 dBW

	_	_ ,	_ _		. _	. ..	.	.	...	_ .	. .

	I-V-F5	63.0 E 11(01)		WH	RH-3.708	27	SABC Subufnka	B-MAC	33 dBW

	I-V-F5	63.0 E 71(2E)		ES	V-11.155	30	IRI8-lran	6.8 MHz	44 d8W
	I-V~F5	630 E 37(23)		G	RH-4.135	20	zeitw. Video	6.65 MHz	21 dBW

	...	.						~

	I-VA-F12	60.0 E 38~23)		G	RH-4.1665	20	zeitw int.Vldeo	6.60 Oder	21
							ver®sch.	6.65 MHz	dBW

	I-VA-F12	60.0 E 38(24)		G	RH-4.1885	20	zeitw int. Video	6 60 oder	21
							versch.	6 65 MHz	dBW

	I-VA-F12	60,0 E 61(1W)		WS	H-10 974	30	-3-SAT, BR Deutschland	6.65 MHz	47 d8W

~-
I.VA.F12 60.0 E 61(2W) WS H-11.010 30 WDR3 - WDF K”ln, 6.65 MHz 47 d8W
BR Dt~utschland
I-VA-f12 60.0 E ti3(3W) WS H-11.137 30 Tele 5, BR Deutschland 6 65 MHz 47 dBW

						_		.	.	.

	I.VA.F12	60.0 E	63(4W) WS	H-11.173	30	Bayenscht~s Fernsehen	6.65 MHz 45 dBW
						BR Deutschland

	I-VA-F12	60.0 E	69(5W) WS	H-1 1.i49	30	Eins P'us, ARD, BR Deutschland	6.65 MHz 48 dBW

	I-VA-F12	60.0 E	69(6W) WS	H-11.600	30	EUREKA, BR Deutschland	6.65 MHz 44 dBW

			.	...	..	..	_ _-

	I-VA-F12	60.0 E	79~3E)	WS V-11 .49S	27	AFRTS AFN		B-MAC	44 dBW
						US-3ender in der BR Deutschkand

	~Gor11	53.0 E	ti(-1)	S RH-3.675	40	1 Pn~grarnma,USSR		7.0 MHz	46dBW

	Gor 11	53.0 E	10(9)	NH iPH-3.875	36	11 Programma, USSR		Pulse, Width,	32 dBW
								Modulation

St~ahlendr~s~gnalionen: G - Global; SG - hem.spharisch z zr~ne: s Punk~Spol: Z/NE - zone Noraosl. ws - wesisr~ol ES - OS1Spol EH _ os~l Herorsph„re
WH - ~stl Henn~sPhar3 E6 - EurostrahlÄPoler,tar''n RH - rechis`nrehenc z,rkular; LH _ l~nksarehena, z,rKu~ar; H _ Hor,20n~r~ v Ven.Ka~ÄBw - 6anabre`1e
SCPC - t Trager pro Kanal tA'Ie Tr~ger Frer~'uenzen s.nd .n GHz ansaget>en~

(S'ehe auch seParale L`sten lor Aur~lo umenrager ,n Slerso s.M e Aua10 un~enrager tur ~™rlunKprr~grarnme

/~ ú ~ {~ ,~- , i

	/LGi~ ~! {-~- l! 	~. _

- , /

~ SAr-~-PhOGRAMMrA8ELLEN

	I-VA-F11	27 5 W	21 (04)	EH	RH-3 790	30	Worldnet, USA	6.60 MHz	32 dBW
	I-VA.F11	27.5 W	24(16)	EH	FIH-4 0225	20	TV Libyen	6.20 MHz	26 dBW
	I-VA-F11	27.5 W	25(18)	EH	RH-4.0645	20	NTA Channel 10, Lagos. Nigeria	SCPC	26 dBW
								4.03723 MHz

	I-VA.F 11	27.5 W	36(20)	G
	I-VA.F11	27 5 W	87(21)	G	LH-4 125	27	FBIS, USA

	RH-4.095	20	~V Nacionaie de Chile	6 60 MHz	24 dBW

				B-MAC	26.5 dBW

	I.VA-F11	27.5 W	61(1W)	WS	H-10975	30	MTV Europa	6.65 MHz	44dBW

	I-VA-F11	27.5 W	61(2W)	WS	H-11.01S'	30	Children'sChannel,UK	6.60 MHz	45dBW
	I-VA-F11	27.5 W	61(2W)	WS	H-11.015	30	Premiere, UK

								6 60 MHz	45 dBW

	I.VA-F11	27.5 W	63(3W)	WS	H-11.135	30	Kindernet,Holland	6 65 MHz	44dBW

	I-VA-F11	27.5 W	63(3W)	WS	H-11~135	30	Lifestyle

	..	...

	I-VA*F11	27.5 W	63~3W)	WS	H-11.135	30	Screen SpOrt	6.60 MH2	44 dBW
	I-VAF11	27.5 W	63(4W)	WS	H-11175	30	BBC112	6.65 MHz	43dBW

	I.VA-F11	27.5 W	69(5/6W)WS		H-11591	27	Satelliten-lnFo Service	B-MAC

	_	..

	I-VA-F11	275W	71(1E) ES		V-10995	30	zeitw Vdeo, UK

	I.VA-F11	27.5 W	73~2E)	ES

	6.60 MHz	44 dBW
	6.65 MHz	46 dBW

	V-1 1155	30	Cable News	6.65 MHz	46 dBW
			NetworF</CNN, LJSA

	.	_ _	_	. _	_	..	.	_ _

	I-VA-F11	275 W	79(3E)	ES	V-11470		30		EBU-PVS, Washington D C.	6.60 MHz	41 dBW
				. . _	.	.	_ . _	.	_ .
	I-V-F4	34 5 W	53(10)	ZINE	LH-3.9075		20		TVE-1, Spanien	6.65 MHz	21 dBW
	I-V-F4	34.5 W	24(14)	EH	RH-3.9795		20		TVE-2, Spanien
	I-V-F4	34.5 W	38(23)	G
	l-V-F4	34.5 W	38(24)	G

	6 60 MHz	23 dBW

	RH-4.1665	20	zeitw. int. Video	6 60 oder	21
			versch.	6.65 MHz	dBW
	RH-4.1885	20	zeitw. int Video
			versch.

	I-V-F3	53.0 W	Z1(02)	EH	RH-3.7425	20	TV Portugal
	I-V-F3	53.0 W	25(05)	EH	RH-3 798	20	1V Marocaine Marokko		SCPC	24 dBW
	I-V-F3	53.0 W	38(24)	G	RH-4.175	30	ATCTV Argentinien	-	665S/C	26.5 dBW

	6.60 oder	21
	6.65 MHz	dBW
	665MHz	26dBW

