

Funkbox .....002

"Bis jetzt wurde nur von einer recht einseitigen Sache gesprochen, dem RTTY-
Empfang. Selbstverstaendlich kann man mit einem Digital-Ton-Umsetzer (der Fach-
mann spricht von AFSK) auch selbst Toene in die Luft senden, wenn man darf.
Meist uebernimmt der Computer (bei mir der C - 64) die Aufgabe, die AFSK
nachzubilden, d.h. er erzeugt gleich die notwendigen Toene fuer das Mikrophon.
,Zusammenfassung 1. Teil:
 Es ist notwendig -- ein Funkgeraet oder ein Empfaenger
                  -- eine Antenne dafuer (und fuer den Blitz!!!)
                  -- ein RTTY-Konverter und eine AFSK
                  -- Software fuer den Computer
"Damit kann man bereits Datenfernuebertragung hoeren oder evt. auch senden.
doch nicht nur RTTY sind auf Kurzwellenbaendern ueblich, es gibt da noch andere
huebsche Sachen, z.b. SSTV (das bedeutet Standbilduebertragung), ATV (Amateurfern-
sehen, sogar in Farbe), FAX (Schriftstueckuebertragung) und dergleichen mehr.
,Fuer eifrige Leser hier noch einige fachliche Hinweise :
RTTY wird nach dem  CCITT 2 Code Uebertragen, auch nach dem Baudot Code, ASCII-
code ist auch moeglich.
Es werden 2 Frequenzen ausgesendet, von denen eine Mark, die andere Space heisst
t.
Diese beiden Frequenzen sind unterschiedlich:
z.B.       Mark  (in Hz)  Space           Shift         Bemerkung
==============================================================================
1.         1275           1445            170           deutsche UKW- norm
           1275           1700            425
           1275           2125            850           deutsche KW - norm
2.         2125           2295            170           amerikan. Norm
           2125           2550            425
           2125           2975            850
Dann koennen noch Mark und Space vertauscht sein, also es wird dann invers
gesendet. Viel Spass beim Herausfinden von Sendearten!!!!!
Vor allem wenn man bedenkt, dass jetzt noch verschiedene Codes und
Geschwindigkeiten mOeglich sind (vor allem Baudot- Code und ASCII Code, vor allem
45 Baud, 50 Baud, 75 Baud und 110 Baud (wegen der Datensicherheit)), so kann
man sich vorstellen, in welches Abenteuer sich derjenige begibt, der nur mal
den Pressedienst von BUHRAIN, "GULF NEWS AGENCY" auf 14764 kHz um 15.00-17.00
oder UDSSR, Telegrafnoie Agenstva Sovietskavo Soyusa (TASS) auf ca
100 verschiedenen Frequenzen von 6.00 bis 19.00 Uhr UTC oder...........
mitschreiben moechte und so die neuesten Nachrichten aus aller Welt in einer
eigenen hausgebundenen Zeitung lesen moechte??????
Viel Spass bei den ersten Versuchen.... wie gesagt, Frequenzen folgen noch mehr
in spaeteren Folgen

