proterm 64 erklaerungen

1. F TASTEN
   f1  Aendern der Uebertragungsparameter
   f2  Farbenwahl
   f3  Textspeicher, Speicherfunktionen
   f4  Aufrufen des Mailboxverzeichnisses
   f5  Protokollfunktionen
   f6  Protokoll ein (reverse Statuszeile)
                 aus (normale statuszeile)
   f7  Dateifunktionen
   f8  Programmende

2. Sondertasten
   CLR  simuliert ein ESC
   CRTL + U stellt aktuelle Uhrzeit auf 00

   _    Phrasenspeicher aufrufen und Phrasen
        (Fixtasten) anzeigen


3. Parameter, Fixtasten etc vorwaehlen:

normales Basicprogramm schreiben und mit "..param" auf Disk
abspeichern
Beispiel:

10 rem beispiel fuer proterm 64 xt
20 "$1,hier steht standarttext fuer taste 1"
    ^ Zeichen fuer Textbelegun der Tasten

     ^Tasten Nummer, 0-9

      ^ Komma trennt Text vom Rest

       ^ ab hier beliebiger Text (passwort, ID etc....)

30 "%Hintergrundfarbe, Rahmenfarbe, Zeichenfarbe

    Werte von 0 bis f sind zugelassen

40 "/4,7,c
     ^  Primaeradresse des Druckers

       ^ Sekundaeradresse

         ^  kennzeichnet CBM- Drucker (kann weggelassen werden)

50 "+Name, Telephonnummer, Parameterliste
   (Eintrag ins Mailboxnummernverzeichnis)


50"+SMURF, 0911/574160,4712000

     ^                          Name der Box
             ^    ^             Telephonnummer

                       ^        Baudrate 0 =    50 Baud
                                         1 =    75
                                         2 =   110
                                         3 =   150
                                         4 =   300
                                         5 =   600
                                         6 =  1200 Baud
                        ^       Datenbits0 =     7 Bits
                                         1 =     8 Bits
                         ^      Stopbits 0 =     1 Stopbit
                                         1 =     2
                          ^     Parity   0 =       Even
                                         1 =       Odd
                                         2 =       No P
                                         3 =       Mark
                                         4 =       Space
                           ^    Modus    0 =       Voll duplex
                                         1 =       Halb duplex
                                         2 =       Host
                            ^   Pause    0 =       Quittungsbetrieb
                                         1 =       keine Verzoegerung
                                         2 =       10 msec
                                         3 =       20 msec
                                         4 =       30 msec
                                         5 =       50
                                         6 =      100
                                         7 =      200
                                         8 =      300
                                         9 =      500
                             ^ Linefeed  0 =      CR
                                         1 =      CR+LF
                                         2 =      LF+CR
                                         3 =      LF


Basicprogramm mit den  wichtigstem Nummern abspeichern
unter  "..param"

Wird daann automatisch vom Proterm nachgeladen
und eingestellt!!!!!
viel Spass        HUNTERCHIEF
