~ _ I ~ J
~r~ rr~,f~J~<

	-	I

U SAT- TV-P~OGBAN1MTABELLEN

			~~: ~~ E ~ r~ ~ . r ~ . I ~ 	~),~ 	~,	7J~77~;	~
			~; ~ ~ ~ ~ 2~urr ~, ~x úch

I Saelt jl PC4.' ~2 Tr.~r. ,'' :' -, ~V trequenz .;;~8w ..tand ' ' ~ - ' . ~ ~ ~< s ;YvT~mMaraL;

		Eut 1-F1 13.0 E	1X(1)	WS	H-11007	36	RAllJno, llalien	6.60 MHz	47 dBW

		Eut 1-F1 13.0 E	3X(3)	WS	H-11.174	36	3Sat, BRD, 45sterreich/Schweiz	6.65 MHz	47 dBW

		Eut 1-F1 13.0 E	4X(4)	WS	H-11.472	36	TV5, Frankreich	6.65 MHz	47 dBW
		Eut 1-F1 13.0 E	4X(4)	WS	H-11.486	36	Worldnet, USA + Sweden Today	6.65 MHz	47 dBW
									.	.
		Eut1-F1 130E	6X(6j	WS	H-11.650	27	SkyChannel,ArtsChannel,UK	6.65 MHz	47dBW

							Stereo SIC:	7.02/7.20 MHz
	.						.

	Eut 1-F1	13.0 E	1 Y(7)	WS	V-10.986	36	Teleclub, Schweiz/BR Deutschland 6.50 MHz	47 dBW

.

	Eut 1-F1	13 0 E	2Y(8)	ES	V.11.091	36	RTL plus, BR Deutschland	6.65 MHz	45 dEIW

							.	..	~

Eut 1-F1	13.0 E	3Y(9)	WS	V-11.140	36	himnet, Belgien	6.60 MHz	47 dBW

Eut 1-F1	13,0 E	4Y(10)	WS	V-11.507	36	Sat 1, BR Deutschland	6.65 MHz	47 dBW

Eut 1-F1	13 0 E	6Y(12)	WS	V-11.674	36	Super Channel. UK,	6.65 MHz	47 dBW
							Stereo SIC:	7.0217.20 MHz

Eut 1-F4	10.0 E	9	WS	V-11.181	27	NRK, Norwegen	C-MAC	44 dBW
. _.
Eut 1-F4	10.0 E	12Y	WS	V-11.654	36	TVE, Spanien	6.60 MHz	46 dBW

Eut 1-F2	7.0 E	1	EB	H.10.972	36	Eurovision, EBU	Sound in Sync.	39 dBW

Eutl-F2	7.0 E	1X(1)	EB	H11.009	36	Eurovision,EBU	SoundinSync.	39dBW

Eut 1-F2	7.0 E	5X(5)	ES	H.11.591	36	WQrldnet, USA	6.60 MHz	47 dBW

_

Eut 1-F2	7.0 E	3Y(9)	EB	V-11.142	36	Eurovison, EBU	Sound in Sync.	39 dBW

Eut 1-F2	7.0 E	4Y(10)	WS	V-11 .472	36	Business TV Network	6.60 MHz	47 dBW

	.	...	....

	Eut 1-F2	7.0 E	4Y(10)	WS	Y-11.676	36	Visnews	6.60 MHz	47 dBW
									. . _ _
	I-V-F2	1.0 W	36(20)	G	RH-4.08575	20	zeitw. Video	6.65 MHz	22 dBW
							Azoren, USA & Kanada

	I-V-F2	1.0W	36(21)	G	RH-1.10425	20	Brightstar,USA	6.60 MHz	22dBW
							wechselt aut anderen Intelsat

					_	.-

	I-V-F2	1.0 W	38(24)	G	RH.4.1750	30	AFRTS, USA	6.80 MHz	26 dBW

	I-V~F2	1.0 W	63(2W)	WS	H-11 .015	30	Infohim, Norwegen	6.60 MHz	43 dBW

	I-V-F2	1.0W	61(3\N)	WS	H^11.133	30	SverigesTelevision	digital	44dBW
							SVT-1, Schweden
					_	.

/~ r,5Jrt _~ _

_ ~ _
(/ SAT-TV PROG~AMMTABELLEN
S;AT-TV-Aussendu nDen MitteleuroDa ( Fcrtsetzu nq)

	I-V-F2	1 0 W	63(4W) WS	H-11 178

	30 Sveriges Teievision	digital	44 dBW
	SVT-2, Schweden
		6.60 MHz	44 dBW

	I-V-F2	1.0 W	71(2E) ES

	I"V~F2	1.0 W	79	ES

	V.11 .160	30	Israel Cable TV

	V-11.595	30	Israel TV-2	6 60 MHz	44 dBW

	I-V-F2	1.0 W	11(01)	EH	RH-3.725	20	~V Gabon

	6.20 MHz	22 dBW

	I-V-F2	1.0 W	53(10)	Z/NE	LH-3.900	30	AFRT~Sšd-Europa Sender

	6.8C MHz	30 dBW

	I~V~F2	1.0 W	13~10)	EH	RH-3,912	20	Tele Sahel, Niger

-

	Tel 1-F1	8.0 W	R1(1)	S	V-12.522	30	M6 Frankreich
					_ .		_
	Tel 1-F1	8 0 W	R2(2)	G	V-12.564	30	Digitaler Bus,ness

Service/Frankreich

				S	V-12.606	30	La Cinq, Frankreich

	Tel 1-F1	8.0 W	R3(3)

	Tel 1-F1	8.0 W	R5(5)

Tel l-F1 8.0 W R6(6)

	GIS	V-12.708	30	zeltw. Vldeo

	G	V-12.732	30	digitale Audiokandle

	Gor 7	11.0 W	6~-1)	S	RH-3.675	40	I Prograroma

	Gor 7	11.0 W	7(1 )
	Gor 12	14 0 W	7(1)

_

	Gor 12	l4 0 W	9(6)
	n.m,19	14nw	17

	5.50 MHz	22 dBW
	5.80 MHz	52 dBW
	5.80 MHz	52 dBW
	5.80 MHz	52 dBW
	5.80 MHz	52 d8W
	5 80 MHz	52 d8W
	7 00 MHz	46 dBW

	G	RH-3.725
	G	RH-3 725

	36	Intersputnik, zeitw. Video	7.50 MHz	32 dBW
	36	Intersputnik, zeitw VIdeo	7.50 MHz	32 dBW
		einschl Vremya

		G	RH-3.825	36	Interspuinik zeitw Vldeo	7.50 MHz	32 dBW
					einschl. 1V Cubana
	.	S	RH-11.541	36	zeitw. Vldeo Tests, USSR	7 50 MHz	42 dBW

						_	,
	I-V-F6	18.5 W	3B(23)	G	RH-4.1665	20	zeitw. int. Video
							versch.
	I.V-F6	18.5 W	38~24)	G	RH-4.1885	20	zeitw. int. Vldeo
							versch.
	I-V-F6	185W	71(1E)	ES	\1109g5/	30	z~tw int.Video,Lario,Italien
			72(2E)		V-11 175		Test~Sendungen

_

	I-IVA-F4	21.S W	7B(13)	EH	RH-3.96575	18	TV Sudan
					__		_
	I-IVA-F4	21.5 W	9B(17)	EH	RH.4.04575	18	TV Zaire
	I-VA-f10	24.5 W	38(23)	G	RH-4.1665	20	zerhN int. Video
							versch.
	I-VA-F10	24.5 W	38(24)	G	RH-4.1885	20	zer`. int. Vldeo
							versch.

	6.60 oder	21
	6.65 MHz	dBW
	6.60 oder	21
	6.65 MHz	dBW
	6.65 MHz	42 dBW
	SCPC	21 dBW
	3.99225 MHz
	SCPC	21 dBW
	4.07183 MHz
	6.60 oder	21
	6 65 MHz	dBW
	6 60 oder	21
	6.65 MHz	dBW

