
                                        FUNKBOX DFUE mit dem Funkgeraet ??


  1.Einleitung
"Neben der Moeglichkeit, Daten per Telephon zu uebertragen, gibt es schon viel
laenger die Moeglichkeit, Daten per Funk zu uebertragen. Dabei sind folgende Vor-
,teile gegenueber dem Telephonnetz zu beobachten:

1. Kosten normalerweise nicht zeitabhaengig.
   Das bedeutet, dass Funkdienste ohne zeitliche Beschraenkung Texte und Daten
   uebertragen koennen. Es fallen fuer Funkamateure nur die monatlichen 3.-DM,
   fuer CB-Funker die ueblichen Gebuehren fuer die "Heimstation" an.
   ..... Doch halt---- hier hat die Post schon wieder einmal Unterschiede parat:
   Funkamateure , d.h. also Personen, die ihr Wissen in einer pestalischen Prue-
   fung bewiesen haben, duerfen ihre Geraete selbst bauen, etwas veraendern, hinzu-
   basteln,Richtantennen verwenden etc. CBler duerfen zwar etwas mehr Geld zahlen
   (monatliche Gebuehren) aber dafuer keine Veraenderungen an ihren so geliebten
   Kaestchen vornehmen. Schon der Anschluss eines Verstaerkermikrophones bringt die
   "Allgemeine Genehmigung" zum Erloeschen und der Post ein neues Spielzeug ins
   Lager.

2. Reichweiten sind nur an die ueblichen Ausbreitungsbedingungen der elektromagn.
   Wellen gebunden. Da solche Daten in Toene umgewandelt werden, ist die uebertra-
   gung sicherer als die von Sprache(am sichersten ist natuerlich CW, sprich
   Morsen).

3. Der Aufwand fuer das Empfangen solcher Daten haelt sich meist in Grenzen, ist
   mit etwas elektronischer Erfahrung leicht zu realisieren. Bauvorschlaege fUer
   "RTTY -Konverter" gibt es massenweise; Hinweise folgen noch.

4. Die Anzahl der uebertragenden Funkdienste ist nahezu unueberschaubar, somit
   ergibt sich eine Fuelle von Informationsquellen-----------
   Doch halt.......... auch hier schlaegt das GESETZ wieder zu:
   Es duerfen nur Sendungen empfangen werden, die fuer die "Allgemeinheit" zu-
   gelassen sind!!!! Man muss sich also auch als  Datensuchender auf den Funk-
   baendern genau an die Bestimmungen halten.
   Empfaengt man so z.B. auf der Frequenz 3.283 kHz den Sender NATO Rouveroy
   mit dem Rufzeichen ONY 27 in der Betriebsart F1B (Funkfernschreiben) mit
   einer Geschwindigkeit von 50 Baud und einer Shift von 850 Hz, so muss man
   sich ernsthaft fragen, ob diese Sendung jetzt mitgehoert, aufgezeichnet,
   weitergegeben werden darf oder nicht!!!

  2. Ausruestung einer Funkstation
Wir unterscheiden hier grundsaetzlich zwischen:
1--- nur empfangender Station
2--- Sende- und Empfangsstation
 zu 1. nur empfangende Stationen benOetigen nur einen Empfaenger ..klar??
   aber es gehoert noch einiges dazu:
   der Empfaenger sollte einen durchgehenden Kurzwellenbereich (nein nicht Dauer-
   welle!) von 1.6 Mhz bis 30 Mhz haben.
   Solche Geraete gibt es bei "Exportfirmen" ..... schlechte Wahl
                         oder bei Amateurfunkflohmaerkten, z.b. bei der
   Flohtronica in Nuernberg am 19. April 1986 auf dem MessegelAende.
   dazu benoetigt man noch eine gute (sprich lange ) Antenne, ein 30 Meter langer
   Draht, zwischen 2 Baeumen aufgehaengt und an die Antennenbuchse des Empfaengers
   (RX) angeschlossen ist gut geeignet.
   Und natuerlich einen Konverter, der die dueduelued-Signale des Rx in 0 1 -Signale
   des Computers umwandelt.
   RTTY-Konverter gibt es in verschiedenster Ausfuehrung, von einfach (ca. 10 DM
   Baukosten) bis 3000.-DM mit alles super.....
   Bezugquellen bei df9ne, auch Bauvorschlaege und Schaltplaene, evt. Platinen
   oder fertige GeraAete.
   Dann fehlt da noch ein RTTY-Programm, das die 0 1 en in menschlich
   verstaendliche Worte umwandelt. Sowas gibt es als PD-Software ebenso wie als
   500 .- DM Programm mit Hardware drum herum.

   mfg Hunterchief,df9ne
