1¾STANDARD.DFV

Energie-Bomben als Blindgaenger.

Vor einiger Zeit bekam ich ein 150 Watt Schaltnetzteil eines
IBM-Kombatiblen Geraets vorbeigebracht mit dem Bescheid:"Das tut
nix mehr!" .  Bei erster Betrachtung fiel auf,dass die Sicherung
"gefetzt" war. Nach dem Austausch der Sicherung und erneutem
Startversuch verabschiedete sich die Neue mit einem hellen Blitz
.... also war wohl doch mehr hinueber. Bei genauer Durchsicht
mit dem Multimeter wiesenzwei der Dioden im Gleichrichter
 nach beiden Seiten null Ohm Widerstand aufwiesen. (Bischen
 wenig, wie mir schien).
Hier kurz eine Uebersicht zum Verstaendnis des Netzteils.
 Unmittelbar nach dem Eingang sind drei kleinere Kondensatoren
 (meist 10 nF/500 V ) gegeneinander und zwischen den strom-
 fuehrenden Polen und der Schutzerde verschaltet. Direkt danach
 folgt eine Drossel die in beiden Leitungen (galvanisch getrennt)
 in Reihe verschaltet ist. Hierauf  folgen besagte 4 Dioden die
 einen Gleichrichter bilden (meist 1 N 4005  oder  1 N 5405  oder
 1 N 5406). Anschliessend folgen zwei in Reihe geschaltete
 groessere ELKO'S (meist  200 pico-Farad/200 V) und paralle zu
 jedem ELKO ein groesserer Widerstand (meist 150 K-Ohm - 270 K-
 Ohm). Sie bilden eine virtuelle Mittelspannung. Hierauf wird der
 Emitter eines groesseren Transistors (mit Kuehlblechmontage)
 gespeist. Der Kollektor des Transistors liegt am Schalttrafo. In
 der Basisleitung liegen meist zwei kleinere Transistoren die mit
 einigen Widerstaenden und ELKO'S eine stabilisierte Vorspannung
 erhalten und selbst mit einigen Widerstaenden und Kondensatoren
 als Oszillator mit einer Frequenz von ca. 20 kHz  -  100 kHz
 beschaltet sind. Im Regelfall ist noch ein kleinerer Kondensator
 vom Eingang des Netzteils zum Oszillator geschaltet. Ein Teil
 des Oszillators laeuft ueber einige Wicklungen des Schalttrafos.
 Der kleine Kondensator soll ein sicheres Anschwingen des
 Oszillators bewirken. Die Wicklungen des Oszillators bilden eine
 Rueckkopplung (Regelkreis) zum Schwingteil des grossen Schalt-
 transistors. Sie bestimmt in einem gewissen Bereich die Frequenz
 mit der das Schaltnetzteil schwingt und optimiert den
 Schalttransistor auf guenstigsten Wirkungsgrad.
Im vorliegenden Fall war im gleichen Stromkreis mit dem
Netzteil eine induktive Last zugeschaltet worden, naemlich
ein Apfel und dieser gab einen Rueckimpuls von mehr als 600 V und
einer Impulslaenge von mehr als 20 msec ans Netz ab. Dieser Impuls
durchschlug in Sperrichtung die Gleichrichter-Dioden und schickte sie in den
 grossen Halbleiterhimmmel. Ihnen folgte die Sicherung - nicht
 schnell genug um zu verhindern, dass die kleinen Oszillator-
 Transistoren ihren Loeffel abgaben. Auch der Schalttransistor
 war in den ca. 20 msec. nicht untaetig, sondern gab den
 Schaltimpuls weiter - ueber den Schalttrafo. Im Sekundaerteil
 reichte dies aus um den Stromsensor TL 491 und den Schutz-
 thyristor (TIC 106) sowie einige Dioden und Transistoren zur
 Aufgabe zu bewegen. Dem Thyristor ist es vermutlich zu danken,
 dass er seinen Geist so schnell opferte, das dem
 dahinterliegenden  XT  nichts passierte. Nach dem Austausch der
 bisher aufgezaehlten Bauelemente, nahm das Netzteil seine
 Arbeit wieder in ornungsgemaesser Form auf. Die Gleichrichter-
 Dioden wurden aber vorsichtshalbe jetzt mit 1000 V Sperrspannung
 (1 N 4007 oder 1 N 5407) reichlich ueberdimen-sioniert.  Die
 4007 sind bei 1 A; die 5407 bei 3 A notwendig.-> Siehe
 Sicherung.

 Bei stark aufgeruesteten XT's  empfiehlt es sich den Anschwing-
 kondensator - zum Oszillator hin - von 10 nF  auf 3,3 nF zu
 verkleinern, wenn das Netzteil ab und zu nicht anschwingt.
 Um aehnliche leidvolle Erfahrungen zu verhindern, sollte man
 ein-mal sein Netzteil aufschrauben und die Dioden ueberpruefen.
 Denn der gleiche Effekt trat in meinem Bekanntenkreis nochmals auf,
 nur  dass es da der Kuehlschrank war, der das Netzteil killte.
 Es sind vor allem die schwarzen Netzteile der Kompatiblen die in
 dieser Form anfaellig sind.  Man sollte in jedem Falle sein Netzteil
 ueberpruefen und gegebenen Falls die Dioden austauschen, denn es
 kann lange gut gehen, doch der Computer-Teufel schlaeft nie.
 Und nach Murphy's-law (Gesetz) tritt der Fehler dann auf,
 wenn man den Rechner am noetigsten braucht.


H.Walsh/W.D.Goetze   Muenchen

in beiden Leitungen (galvanisch getrennt) in Reihe verschaltet ist.
Hierauf  folgen besagte 4 Dioden