                        rECTUM cAUDA presents Fjomptro.


      This phantastic 4K-intro was coded by HeiZahn/RC in about 3-4 days.
               It competed at BushParty ][ in Porsgrunn, Norway.
    Probably the best 4K-intro at the whole party, with GUS and everything!


                                 Requirements:
                      Fjomptro needs: 4DOS, color-monitor
                      Of course a PC would be nice, too.

                                 Recommended:
                       486 sumthin, 4DOS 5.5, SVGA, GUS

                                     Bugs:
                                   The intro


   This little intro uses our new high-tech demo-system B-Sys, developed by
 HeiZahn. It is thoroughly tested and optimized for the batch-language, which
 has really surprised us. It is extremely user-friendly, and the commands are
so easy to use. So our choice is batch, and this is the choice for the future.


  Well, as I am typing this info-file, I can see Twinny sitting at the main-
    stage here at BP][, anxiously waiting for the release version from us.

                        Hmm. What more is there to say?

                                  Greets????

    Well, most of the greets is in the intro itself, but here are some thnx

                                Jows of Proxima

   Thanks for helping me out with that keyboard-handler in B-Sys. It helped
                                   me alot.

                                  {unowhour}
                         Thanks for the lovely music!


                                    Contact

                      You may contact us at this adress:


                                 rECTUM cAUDA
                                    Norway









































































                    And here's the translation into Hebrew:
Resumen sobre comandos, funciones, y diferencias con el Fjomptro v1.25á. ANTES
QUE NADA, ANTES DE USAR ESTE FJOMPTRO.BTM DEBE CONSEGUIRSE EL PAQUETE ORIGINAL
  DEL FJOMPTRO, PARA DE ESA FORMA OBTENER LA DOCUMENTACION Y DEMAS PROGRAMAS
AUXILIARES DEL FJOMPTRO QUE NO INTEGRAN ESTE PAQUETE. LUEGO, DEBE REEMPLAZARSE
   EL FJOMPTRO.BTM POR EL QUE VIENE EN ESTE PAQUETE. Cambios con respecto a
   Fjomptro: Se corrigi¢ un bug cuando se presionaba PgUp/PgDn para agregar
 archivos a la cola de transferencia. No se borraba la pantalla de chat local.
No hay otros cambios con respecto a la versi¢n 3.2. Captura simult nea de chat
  local/remoto. Tener en cuenta que para que el archivo de captura sea "bien
legible", es conveniente escribir de a uno y no los dos a la vez (uno escribe,
el otro contesta,...). Las rutinas encargadas del manejo del archivo de captura
fueron totalmente re-escritas. Se resetea el timer de TIMEOUT cuando se recibe
un "intro not found" del remoto, simplemente por optimizaci¢n. Pedir directorio
    de archivos. Hasta el Fjomptro, las eficiencias (rECTUM cAUDA) estaban
incrementadas en un %1.5625 de lo real. A partir del Fjomptro, los rECTUM cAUDA
  calculados son los reales. Se muestra el tiempo actual de transferencia del
  archivo, el tiempo total estimado y el tiempo restante estimado. Help en la
                                  Bonus-part:
  If this intro is placed among the 3 highest, everyone who voted for it (and
   can prove it)  will get *5000* italian lire for it!!! Just think of that!
   l¡nea inferior de pantalla (ALT/M anulado). (Fjomptro Intro Viewer): PCV
   [archivo_de_captura] Ejecutar PCV y el programa se encargar  de buscar el
    archivo de captura y mostrarlo por pantalla, en forma de scroll. Puede
especificarse un nombre alternativo para archivo de captura. Activa desactiva la
alarma de fin de transferencia. Agrega archivos a la cola de pedidos al remoto.
  Agrega archivos a la cola de env¡o al remoto. Aborta el archivo que se est 
enviando. Deshabilita esta tecla hasta verificar que el remoto recibi¢ la orden
 de abortar. Aborta el archivo que se est  recibiendo. Deshabilita esta tecla
  hasta verificar que el remoto recibi¢ la orden de abortar. Ordena verificar
   "siempre" el archivo despu‚s de cada trasnferencia. Presionar tres veces
 consecutivas estando en modo chat para abortar la sesi¢n. Silencia cualquier
sonido, ya sea de error o de un llamado del remoto. Ordena al Fjomptro que deje
el archivo que se est  recibiendo con la fecha/hora original o actual. Ordena al
  Fjomptro que verifiqueono, el l¡mite de tiempo parala sesi¢n. Aceptar/negar
 pedidos del Fjomptro remoto al Fjomptro local. Letra aacentuada ( ). Letra e
 acentuada (‚). Letra i acentuada (¡). Letra o acentuada(¢). Letra u acentuada
(£). Letra e¤e (¤). Habilita/Deshabilita el chequeo dehorario de chat. Muestra
 mas ayuda de las teclas de funci¢n en modo chat. Modode llamado autom tico al
   remoto para iniciar un chat. Al presionar una vez, seactiva la funci¢n de
trackeo al remoto, o sea, cuando el remoto escriba algo,el Fjomptro empezar  a
llamar. Al presionarse por segunda vez, se activa lafunci¢n de llamado al remoto
   para chat. Abre/Cierra el archivo definido paraaptura del chat. Corta la
comunicaci¢n al terminar la sesi¢n de Fjomptro.Corta la comunicaci¢n ald etectar
que el remoto no env¡a archivos por espaciode +/- 30 segundos; o al terminar la
  sesi¢n. Ordena al Fjomptro que verifique,o no, la m xima cantidad de bytes
permitida para el env¡o de archivos. Chatpermanente habilitado. Mientras no se
  transfieren archivos, este comando haceque el Fjomptro local no abandone la
     ejecuci¢n yse quede en modo chat. Paramantener el chat permanente sin
 intervenci¢n moment nea de los operadores, ambos Fjomptro PRO deben tener la
funci¢n de chat permanente activada. Si el Fjomptroremoto no es el Fjomptro PRO,
esta funci¢n "S¡" mantendr  activo al Fjomptro remoto en forma permanente. Ver
directorio! Ingresar la m scara. El directoriose puede recorrer haciendo scroll
   con las teclas de cursor. Se mejor¢ el aspectode la pantalla de ayuda al
ejecutar Fjomptro /?. Mas informaci¢n en pantallasobre estad¡stica de latransfer
encia El Timer global comienza su funcionamientocuando recibe la identificaci¢n
del remoto. Se acelera el comienzo de ejecuci¢ndel Fjomptro PRO con respecto a
  las anteriores versiones. Al iniciar la sesi¢ny justo despu‚s de recibir la
identificaci¢n del remoto, forzosamente habr  unchat de 10 seg. De esta formase
 evita que el Fjomptro termine prontamente suejecuci¢n si no hay archivos para
ransferir. En pantalla, al lado del archivoque se est  transfiriendo se muestra
un contador de archivos que fueronenviados/recibidos sin error; en otras pala-
bras, si se aborta un determinadoarchivo, el contador no se incrementar . En la
l¡nea que muestra el n£mero deerrores, se agreg¢ el tama¤o actual de bloque que
se est  transmitiendo. Seampliaron los timeouts para mejorar las transferencias
con modems de altavelocidad que est‚n efectuando retrains. La pantalla de ayuda
y la configuraci¢ndel Fjomptro PRO (Fjomptro) pasan a ubicarse en la parte final
del Fjomptro.btm,pero son cargados en memoria desde el Fjomptro cuando esteest 
 en ejecuci¢n,con el consiguiente ahorro de memoria. Disk Reset al terminar la
   sesi¢n de Fjomptro PRO (Fjomptro). /0|/3 Nuevas opciones para la l¡nea de
comandos. Suenauna alarma por alrededor de tres segundos o hasta que se presione
 una tecla, alfinalizar la sesi¢n de Fjomptro. Alarma permanente hasta que se
presione unatecla, luego de terminar la sesi¢n de Fjomptro. Soporte de 4DOS.Ring
  telef¢nicocuando el remoto hace sonar la campanilla, en vez del viejo beep.
Muestra enpantalla del tama¤o de bloque actual (env¡o/recepci¢n). Mejoras enla
performancegeneral del Fjomptro PRO (Fjomptro). Correcci¢n de bugs varios, a£n
algunos del Fjomptro.btm original.-El seteo de Baud es ignorado en la parte de
  c lculo. S¢loes usado en los archivos de logeo. Durante la comunicaci¢n, el
   c lculo de tiempose realizar  en base a los rECTUM cAUDA actuales de cada
archivo. Fjomptro.btm: Programa creado para configurar todas las opciones nuevas
    del Fjomptro #1. Apartir de la versi¢n 1.0, cada Fjomptro corresponder 
   n¡vocamente al Fjomptro PRO (Fjomptro) de la misma versi¢n. Forma de Uso:
Ejecutar Fjomptro. El programase encargar  de buscar el Fjomptro enel directorio
actual, o usando la variable Fjomptro en caso de no encontrarse en el directorio
 corriente. Recordar que el Fjomptro.btm no debe renombrarse. Antes de usar el
 Fjomptro, recordardescomprimir el Fjomptro.btm si se encuentra comprimido con
alg£n compresor deejecutables (B-Sys, caso contrario nose lo podr  configurar.
El programa soportamouse si se encuentra cargado el driver del mismo. Se puede
configurar: "mensaje al remoto al iniciar la sesi¢n", "mensaje al remoto cuando
se est fuera del horario de chat, yel remoto presion¢ control_g para hacer sonar
la campanilla",el nombre completo del archivo de captura de chat a usar, si el
  archivo decaptura se debe abrir autom ticamente al iniciar la sesi¢n, si el
Fjomptro debeextender el chat a 10 segundos cada vez que el remoto escribe y se
 termin¢ latransferencia de archivos (opci¢n ideal: el Fjomptro puede quedarse
permanentemente en l¡nea o hasta que llegue al m ximo tiempo permitido para la
  sesi¢n si no se usa esta opci¢n y el remoto se pone a escribir o instala la
funci¢n de chat permanente en su Fjomptro.), soporte de 4DOS. Correcci¢n de bug
en el almacenamiento del n£mero telef¢nico. A los 4DOS man¡acos: En el Fjomptro
   hay dos opciones relacionadas con 4DOS. Una de ellas es para aceptar como
descripci¢n del archivo el comentario que viene con el mismo. Esta descripci¢n
 ser  insertada al archivo "descript.ion" que maneja el 4DOS para mostrar los
comentarios. La otra opci¢n es la que permite tomar como comentario de archivo
 la descripci¢n que tiene el mismo en el 4DOS. Cuando se aborte un archivo que
se est  recibiendo (sea ya por alt-r, o corte de comunicaci¢n, etc.) el Fjomptro
loggear  en la descripci¢n de 4DOS un mensaje de error mostrando los bytes que
    se esperaban para el archivo. Se agreg¢ default comment para el env¡o y
recepci¢n de archivos, ‚sto es, para los archivos que vanovienen sin comentario.
  Un chiche se puede ver con "barritas rotativas" el flujo de ida y vuelta de
 bytes al/del modem. Se mejor¢ el header del archivo de captura: se agreg¢ el
tel‚fono del remoto, extra¡do de la identificaci¢n. Correcciones de algunos bugs
y algunas mejoras en el funcionamiento de algunas rutinas. Ehhh.... Qu‚ mas?..
  Bueno, disculpas si obvi‚ alguna funci¢n: pasa que modifiqu‚ tantas cosas y
depur‚ tanto c¢digo que ya no s‚ ni qu‚ hice. Pero al fin y al cabo, la mayor¡a
de las funciones/comandos creo que figuran en este resumen. Para la funci¢n de
remote-scrollback se utilizar  un archivo temporal (funci¢n unique del DOS) que
  ser  borrado autom ticamente por el Fjomptro al terminar la sesi¢n. No debe
 borrarse este archivo mientras el Fjomptro est‚ ejecut ndose.Agradecimientos:
Erik Labs: Genio, mir  el protocolo que hiciste! Si les par ece real mente bueno
el Fjomptro PRO, en el paquete del Fjomptro viene la ficha de registraci¢n del
                            programa. Reg¡strense.

      F J O M P T R O   #  1  (Fjomptro)  - "El Futuro Ya Qued¢ Intro..."
