    ŚÄÄÄĀÄÄÄĀÄÄÄĀÄÄÄĀÄÄÄĀÄÄÄĀÄÄÄĀÄÄÄĀÄÄÄĀÄÄÄĀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄæ
    ³ r ³ a ³ d ³ i ³ o ³ g ³ r ³ e ³ e ³ n ³ VHF 200.1 ³
    ĆÄÄÄÅÄÄÄĮÄÄÄĮÄÄÄĮÄÄÄĮÄÄÄĮÄÄÄĮÄÄÄĮÄÄÄĮÄÄÄĮÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĮÄÄÄæ
    ³ ž ³ a hcr 2000/2001 design study                      ³
    ³ ž ³                                                   ³
    ³ ž ³ brought to you in association with RGB 0:255:0    ³
    ³ ž ³ at 0xFFh colors in 0x280h X 0x1E0h                ³
    ³ ž ³ first broadcast live at iradium party 2k1         ³
    ³ ž ³                                                   ³
    ³ ž ³ binaries put in the right order:      styx        ³
    ³ ž ³ moving the mouse in the right manner: myrdin,styx ³
    ³ ž ³ putting the notes correctly:          nrth,thumb  ³
    ³ ž ³ protecting us with his mighty hoofs:  the elk     ³
    ³ ž ĆÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³ ž ³ expand your mind: www.head-crash.de               ³
    ³ ž ³                                                   ³
    ³ ž ³ the green guys: styx@head-crash.de                ³
    ³ ž ³                 nrth@head-crash.de                ³
    ³ ž ³                 myrdin@head-crash.de              ³
    ³ ž ³                 thumb@head-crash.de               ³
    ³ ž ĆÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ³ ž ³ got problems ?                                    ³
    ³ ž ³ your radio needs: vesa2.0,sb,pentium              ³
    ³ ž ³                                                   ³
    ³ ž ³ got a sucking video card ?                        ³
    ³ ž ³ use the emergency mode (640x480x??)               ³
    ³ ž ³ this one is slow like hell coz it converts the    ³
    ³ ž ³ stuff to 32bpp and then it's displayed back to 32,³
    ³ ž ³ 24,16,15. go and get a real video card.           ³
    ³ ž ĆÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
    ĄÄÄÄĮÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĀÄÄÄĀÄÄÄĀÄÄÄ´
                                                ³ h ³ c ³ r ³
                                                ĄÄÄÄĮÄÄÄĮÄÄÄŁ

