Myös liikkuville äi'ille pitää tehdä tuki ynnä muulle.
Speksi näyttää jo RLE-pakattua vaihtuvabittistä vaikka ny käytetään vasta rawia.

esimerkki  looppaavuus  mikä?                      tyyppi
---------  -----------  -----                      ------

Dave                    magic                        4 tavua
LV2                     pakkaustyyppi                3 tavua
5 | 128                 layereiden määrä+lisäleiskat unsigned char
2                   {   layerin numero               unsigned char
123                 .   layerin leveys               unsigned short
234                 .   layerin korkeus              unsigned short
8_empty           { .   blokin nimi                  \0-loppuinen merkkijono
8_obscured        . .
empty             . .
8_kivi2           } .                                max alle 65536 kpl
0                   .   erotin                       char
00000000          { .   blokki tyyppiä 0             unsigned char
00000001          . .   tyyppiä 1                    unsigned char
00000010          . .   tyyppiä 2                    unsigned char
01111111          . .   isompi kun 127               unsigned char
0xABBA            . .   tyyppiä 0xabba               unsigned short
00000001          . .   tyyppiä 1                    unsigned char
10000010          . .   tyyppiä 2 ja RLE-markkeri    unsigned char
234               . .   234 kappaletta em. tyyppiä   unsigned char
11111111          . .   >127 ja RLE-markkeri         unsigned char
0xCAFE            . .   tyyppiä 0xcafe               unsigned short
120               } }   120 kappaletta em. tyyppiä   unsigned char

Formaatteja:
RAW - ei layereita, 16-bittinen, ei RLE:tä
LVR - layerit, 8&16-bittinen, RLE-pakkaus
LV2 - nykyinen
