Definición:Simulación termofluidodinamica númerico-computacional de una cpu de ordenador cuyo disipador se ha extraido. Se ha simulado 4 ventiladores del chasis (3 de entrada y 1 de salida), la cpu tiene una poténcia térmica de 95W. La simulación que se muestra empieza a una temperatura inicial de 21ºC hasta alcanzar los 1150ºC en 2000 segundos.
Autor: Sr.Yonky
Programas utilizados: COMSOL Multiphysics 5.4