Sintetizador Guru5 para Buzz 1.2

Programado por Juan Antonio Arguelles Rius aka "Arguru"

13-Enero-2000

Introduccion

Guru 5 es un sintetizador polifonico de 8 voces [por maquina] de modelado analogico para ser usado junto a buzz como generador. Aunque consume bastante potencia de CPU, es un generador bastante versatil y potente gracias a sus posibilidades de modulacion y su matriz de envios de sus dos LFO's y sus dos ENV's que pueden modular parametros como el ancho de pulso de un Oscilador o el corte de frecuencia del filtro independientemente y en cualquier medida, (desde -100% a +100). Consta de 53 parametros globales y 3 parametros de pista.Debido a la amplia cantidad de parametros, necesitaras un buen monitor que aguante grandes resoluciones para poder editar todos, ya que el editor de parametros de maquinas de buzz no tiene deslizador o "scroll".

Funcionamiento

Osciladores

Guru5 se basa en la sintesis substractiva. Basicamente, este tipo de sintesis "substrae" harmonicos a un tono o timbre base. Esta substraccion de harmonicos se realiza con un filtro [VCF = voltage controlled filter] Los osciladores producen este tono base del sonido. Pueden producir 4 tipos de onda:

Sinusoidal [Sine]: la que menos harmonicos posee. De hecho, en teoria solo posee un harmonico cuya frecuencia corresponde a la de la nota tocada. Usada para tonos mas suaves como flautas, etc...

Diente de Sierra [Sawtooth]: la que mas harmonicos posee, por tanto, la que mas es afectada por el filtro [VCF]. Tipica onda usada en los sonidos sinteticos.

Pulso[pulse]: tren de pulsos. En este tipo de onda, entra en juego el parametro "ancho de pulso" [PW] que puede variarse para conseguir distintos tonos o modularlo para darle caracter al sonido.

Random: genera ruido blanco. Junto al VCF y a las ENV's pueden generar efectos, sonidos percusivos, o el clasico efecto barriendo el filtro paso-bajo: el viento.

Hay 3 osciladores en guru5:

- Principal: base.

- Secundario: adherido en frecuencia al tono, pero puede desafinarse a traves de los controles de desafinacion [OSC2 tune y OSC2 fine]

- SubOscilador: adherido al principal, pero una octava por debajo de este. Se usa para engordar el sonido.

VCF Filtro

El filtro es la parte sin duda que da mas toque analogico al sonido. Este componente substrae harmonicos de la salida producida por los osciladores. El VCF tiene tres respuestas:

- Paso Bajo [Lo Pass]: substrae harmonicos por encima de la frecuencia de cutoff.

- Paso Alto [Hi Pass]: substrae harmonicos por debajo de la frecuencia de cutoff.

- Off : no filtra.

El control Q [Resonancia] es, digamos, la atenuacion del nivel de la banda de la frecuencia cutoff del filtro. Este atenuamiento engorda bastante el sonido. Ajustada al maximo podria llegar a la autooscilacion y podras reventar algun que otro bafle.

Envolventes y LFO's

Guru5 tiene dos envolventes. Una envolvente esta compuesta por 4 etapas, normalmente se aplica al volumen y/o al corte de frecuencia del filtro. Ataque, Decaimiento, Sostenido, Relajacion. Asignables a cualquier parametro.

Ademas posee dos LFO's, utiles para modular ciclicamente parametros como el corte de frecuencia del filtro, tono de algun oscilador [vibrato], ancho de pulso, etc...

Todos los envios de modulacion de parametros [OSC's PW,PITCH,AMPL,VCF Q, VCF CUTOFF, etc...] van desde -100% a 100% [-100% = polaridad negativa]

Contacto:

arguru@vermail.net