
MAIBOX fuer Jedermann        64'er Professionelle Anwendungen (Sonderheft)

Kurzbeschreibung


1. Vorbereiten
   Lade programm Datei.......
   lege neue Datendisk an (wird automatisch generiert!)

   Achte  auf folgende Signale am USERport
   PB1  Modem     aus   high
                  an    low

   PB3  Klingel   keine high
                  Anruf low

   PB4  Detect    keine        high
                  Gegenstelle
                  erkannt      low


2. BILD, MESSAGE, RI(Rechnerinfo) AL (allgemeines File)
   CL(clubinfo), AK(aktuelles) koennen frei mit
   Textverarbeitung, proterm etc. erstellt und verwaltet
   werden!

3. eintragen in die BOX
   UID name   eingeben
   Rechner fragt schon weiter!

   PME  persoenliche Message eingeben

4. andere Befehle

   LOGOFF  oder ENDE     beendet die Verbindung

   UL                    zeigt USERliste
   ULA                   zeigt Anzahl der Benutzer
   ULN                   Namen der Benutzer
   ULN ....              Name eines Benutzers suchen
   ULS .....             Stadt suchen
   DULR ......           Computer suchen
   ULD  ......           Datum suchen

   UIDA                  persoenl. Daten in der Datei aendern
   SOR                   sysop rufen
   PRO                   Umschalten auf PROfibetrieb
   TI                    aktuelle Zeit (Datum)
   PML                   zeige nochmalpersoenliche Message
   BE                    akkustisches Signal an oder aus
   LF                    LineFeed ein oder aus


mfg   Hunterchief
