
Verbindung  hergestellt,Pattex  zahlt oder wer braucht  den  noch
NUI's?

Das der Duesseldorfer  Pad die  aelteste  der  Pattex-Rappelkisten
ist,ist  ja  in Hackerkreisen wohl  hinreichend  bekannt.  Bisher
hatten  die Leute die ihn anrufen mit Sachen wie schlechten  Lei-
tungen,Paritaetsfehlern,vorruebergehenden   Stoerungen  im   Netz
(sprich  die Syncronisation haut mal wieder nicht hin) und  aehn-
lichem zu kaempfen. Inzwischen weiss auch wohl jeder,dass die Post
das  System  nur gekauft hat.Und zwar von einer Firma  in  Kanada.
D.h.  das  jedesmal wenn die Kiste muckt ein Techniker aus Kanada
einflogen werden muss der die Kiste wieder am Laufen  bringt.  Es
klingt  vieleicht kaum vorstellbar, aber die Kiste wird noch nicht
mal  in  Maschinensprache programmiert.Sondern  in  Binaerlogik.
Wie?  Sie meinen das gibt es schon seit K.Zuse nicht mehr.Ja, die
Post macht alles moeglich. Deswegen sind die ja auch froh, das die
Kiste ueberhaupt muckt. Doch nun zurueck nach Duesseldorf.

Es begab sich allso zu der Zeit des Sonntag am 9.3.86 das mal wieder das
Phone  bellt.  Ich  gehe  also ran  ("Hier  Telefon-Stoerungsan-
nahme").  Ach,  der eine Kraechel aus Krefeld.Naja  wir  quatschen
eine  ganze  Weile  und im Verlauf des  Gespraeches  stellt  sich
heraus  das  der Typ ebent im Latex war und obwohl er  keine  NUI
eingegeben  hatte, verbunden wurde.  Nun es kann ja mal  vorkommen
das  jemand  seine  NUI nicht aus macht,einfach auflegt  und  man
zufaellig  (im Millisekundenbereich) auf ebent dieses  Port  ge-
raet.  Aber  dann  wird immer noch beim Verbinden der Teil A  der
Kennung angezeigt.  Aber das war nicht der  Fall!?!?!?!?!?!!  Ich
stuerze  also an meine Wuermerkiste und telebimmel des Pattex an.
Leider war das Waehl-Macro auf Essen eingestellt dort klappt  die
Sache also nicht.Nun gut also mal Duesseldorf versuchen.:

DATEX-P: 44 2110 49130
NUI OFF
DATEX-P: Teilnehmerkennung nicht aktiv
45667313330


DATEX-P: Verbindung hergestellt mit 45 6673 13330
         (001) (n, Paket- Laenge: 128)

GeoNet Mailbox   (GEO1)

 Name? CLR


DATEX-P: Ausloesung - lokale Veranlassung


DATEX-P: 44 2110 49130

Es funktionuckelt!!!!
Dermassen  geschockt werden erstmal alle anderen informiert.Da  um
15 Uhr sowieso Treffen ist wird die Sache auch dort besprochen.Fa-
zit: Die  Post war so frei, eine kleine Stoerung zu haben,also  die
Sache ausnutzen.Ich weiss nicht mehr, wieviele 100kByte wir in der
Zeit an Anleitungen und Menuals herausgezogen haben aber es waren
einige.Endlich  mal hacken ohne ein schlechtes Gewissen haben  zu
muessen.Motto:Wozu  NUI's, die Post ist doch so frei.........Nach-
satz:Das Ganze war leider nur fuenf Tage aktiv, dann hatte es  die
Post  wohl  gerafft, was da ablaeuft.Aber zu Zeiten (immer so  ein
bis  zwei Stunden lang) funktioniert es nochmal.Also erstmal  ohne
NUI versuchen.
(Hackowiz)


------------------------------------------------------------------


Ward-Cristensen-Protokoll

Das  WCP  (Ward-Cristensen-Protokoll) ist nach den  gleichnamigen
Erfinder urspruengilch zur Uebertragung von .COM Files unter CP/M
gedacht.Es  werden zur Uebertragung alle Zeichen  zugelassen.Wie,
dass  sehen wir gleich.Alle Zeichen werden im 8  Bit  Datenformat
uebertragen  und  zwar in Bloecken zu 128  Stueck.  Das  uebliche
Datenformat ist 8 Datenbits, 1 Stopbit, keine Paritaet. Ein Block
der gesendet wird, sieht folgendermassen aus: Zuerst wird das SOH
Byte  (Start of heading,  CTRL-A,$01) gesendet,  dann die  Block-
nummer  (Werte von 1 bis max.  255,  also ein Byte).Das  naechste 
Byte  ist die Blocknummer nochmal,  aber von dem Wert 255 subtra-
hiert.  Nennen  wir mal beide BLK1 und BLK2.  Danach  sendet  der 
Computer  die  128 Datenbyts.  An die Daten wird noch ein  Pruef-
summenbyte gehaengt (sogenanntes Checksumbyte (CSUM genannt)). Es 
wird gebildet,  in dem alle Bytes eines Blockes (ohne  Uebertrag) 
zusammenaddiert werden (SOH-Byte bis zum letzten Datenbyte).  Das 
Ergebniss  ist dann das CSUM-Byte.  Der Computer,  der empfaengt, 
sendet  zwei Signale.  Wenn er was einen Block bekommen  hat  und 
sich  seine Checksum,  die er von dem Block errechnet hat mit der 
deckt,  die  er bekommen hat,  sendet er ein  Acknowledge  (CTRL-
F,$06).  Solange  wie er nichts vernuenftiges bekommt,  sendet er 
ein Nonacknowledge (CTRL-U,$15).  Zur besseren Uebersicht nochmal 
ein kleines  Bild:
 
Emfaenger:

/NAK/----------------------------/ACK/
 $15                              $06
 
Sender:
 
----/SOH/BLK1/BLK2/DATA.DATA/CSUM/----
     $01  $01 $FE  128*8BIT  8BIT
 
Sie  sehen,  die  Sache ist ganz einfach.  Wenn der  File  fertig 
uebertragen worden ist, wird nach dem ACK des Emfaengers, wenn er 
einen  Block  bekommen  hat,  von  dem Sender  ein  End  of  Text 
(EOT,CTRL-d,$04) gesendet. Etwa so:

Emfaenger:
 
----/ACK/---/ACK/---->ENDE
     $06     $06
 
Sender:
 
CSUM/---/EOT/-------->ENDE
8BIT     $04
 
Nachfolgend noch die Bemerkung,  dass das Ward-Christensen-Proto-
koll Freeware ist und das es also jeder verwenden  darf.  Einzige 
Schwierigkeit:  Die Sache laeuft nicht unter Datex-P, weil Datex-P 
ja  bei  einem CTRL-P ein Datex-Komando erwartet.  Es  geht  also 
meist nur bei direkt verbundenen Computern (Direkt per Telefon).

(Hackowiz)


------------------------------------------------------------------

             Der BeTeXer
             ===========
Der Start:
----------
Da  ich  ein  medienbessener Mensch bin,  muss  das  NEUE  MEDIUM
der  Deutschen Bundespost,  (BTX = Bildschirmtrix) ins Haus.  Was
tun?  Erster  Weg  zum Telefonladen der Post und informieren. Was
sagt die Mieze: "Da muss ich  erst einmal Prospekte suchen." Nach
fast   einstuendiger,  fuendiger Suche hatte ich was ich  wollte. 
Ich   mir  den  Antrag und die Prospekte unter den  Arm  geklemmt 
und  erstmal unters Kopfkissen gelegt.  Der naechste Gang zum TV-
Haendler wegen dem Decoder:  "Ja,  so etwas  kann ich fuer morgen 
besorgen,  kostet aber 2.700.-DM." Okay,  steckte in meinem   In-
vestionsplan drin.

So,  nun  ab  zur Post mit dem Antrag   fuer  Bildschirmtrix  und  
siehe   da,  nach 14 Tagen wurde schon das Modem  (Entschuldigung 
die  Anschlussbox) fuer 8,-- DM/mtl.  montiert.  Erste   Versuche  
mit   der Fernbedienung verliefen positiv,  aber nicht  befriedi-
gend.   Aber   mein Freund CREST bastelte mir ein  Interface  und
den Treiber fuer den C64, und schon hatte ich eine Alphatastatur. 
Jetzt  machte  die Sache erst richtig Spass.  Nur das Angebot ist 
noch  sehr  mager bis auf die  B.H.P.  und den CCC  ,  denn  dort 
findet man immer lu(i)stige Infos.  Was mache  ich denn nun wirk-
lich als Anwender mit Bildschirmtrix ? Ach ja, Mann/Frau kann  ja 
seine Bankgeschaefte damit erledigen.  Also  gedacht,  getan, hin 
zur   Zweigstelle.   "Das  tut  uns leid,  aber wir  haben  keine  
Ahnung,  gibt   es  das  ueberhaupt  bei uns?  Wir koennen  Ihnen 
leider nicht helfen."(Anmerkung: Deutsche Bank). Naja,  was  nun? 
BTX angewaehlt und den Antrag  per  Tastatur gestellt,  und  nach 
ca.  4  Wochen   kam  der Einschreibebrief mit der  Geheimnummer. 
Einzelheiten und Frust,  ueber die ersten Pannen in BTX,  in  der 
naechsten Folge.
                         BeTeXer.
----------------------------------------------------------------------

IMPRESSUM
The Source, herausgegeben von der German Information Society.

Verantwortlich fuer die Originale:
V.i.S.d.P Hans-Georg Lanzerath
Verantwortlich fuer die Kopien:
Der Kopierer.

The Source darf jeder kopieren, der lustig ist, ausser er hat
gewerbliche Hintergedanken. Solche werden sofort mit dem Datenrevolver
erschossen. Mailboxverbreitung ist erwuenscht! Bei Anfrage
gibt es die Texte von uns auf Disk. Nachrichten an:

Postlagerkarte Nr.: 056945 B / 4100 Duisburg 1
RMI: G.Effenberg
GEO1: H.Schroeder
ZEV: GI
AUS: 0203/705827 User: GI's

-------------------------------------------------------------------------------

                          THE SOURCE
                   GERMAN INFORMATION SOCIETY
                  ----------------------------

                         3. AUSGABE


Zum ersten, zum zweiten und zum DRITTEN !!!

Es erwartet euch nun doch schon die dritte Ausgabe, diese wurde in aller Hast
nun fertig. Einfach war es nicht, aber nun ist Sie da (STOEHN). Auf Wunsch wird
die Atari-Serie fortgefuehrt - Aber das Ihr diese Texte gut fandet, haben
wir nur ueber die BHP erfahren!

Bei der letzten Ausgabe ist eine "kleine" Panne passiert. Hinter die Nummer
der Postlagerkarte muss noch ein "B". Wir wissen nicht, ob das schlimme
Wirkungen hat - abwarten.

Nun noch ein Wort in eigener Sache. Die BHP hat sich auch schon mal
darum gekuemmert aber:

                GIBT ES WEIBLICHE WESEN IN DER COMPUTERSZENE ?!?!

Ich muss leider sagen, ich KENNE KEINE !!!
Tja woran liegt das bloss ? Gerade in diesem Zeitalter sollte man doch meinen,
dass sich auch die weiblichen Mitglieder dieser Gesellschaft dafuer
interessieren, aber nix iss. Lauthals wird die Gleichstellung von Frau und
Mann proklamiert, aber nicht's tut sich. Mann erwartet ja nicht gleich das die
weiblichen Personen begeistert sich die ganze Nacht an der Tastatur um die
Ohren hacken, aber ein bisschen Interesse GELL! Stattdessen wird von Euch
(Frauen) das elektronische Dingsdabumsda verdammt (der Partner sitzt wohl
zuviel davor he !) aber einlenken ist bei euch nicht. Merkt Ihr denn garnicht,
dass Ihr euch durch eure glaenzenden Abwesenheit selber diskriminiert?.
Oder liegst noch an der Erziehung ? (zuviel mit Puppen spielen muessen!)
Oh Gott ich werde schon wieder zu persoenlich. Ansich ist dieser Artikel
ja fuer Frau und Mann gedacht leider fast nur von Mann gelesen.
Nun Gut genug geschwafelt, wenn es Frauen gibt (geben sollte ) die sich mit dem
Computer in der Freizeit beschaeftigen meldet euch doch mal. Vielleicht
koennte man sich ja mal mit dieser Thematik auseinandersetzen.
Alia iacta est.
Viel Spass bei den folgenden Artikeln !!!!
(Brian)

